Maximale Gestaltungsfreiheit, bester Sehkomfort
ãFreedom to DesignÒ, so lautet das von Deltalight formulierte Leitmotiv fŸr das hochflexible Profilsystem Omniliner. Es bereichert die gestalterische QualitŠt von Architektur und bietet hohen Sehkomfort.





Licht prŠgt unsere Umgebung stŠrker, als wir es bewusst wahrnehmen. Eine detailliert geplante Beleuchtung steigert nicht nur ProduktivitŠt, Konzentration und Wohlbefinden beispielsweise in Arbeitsumgebungen Ð sie prŠgt auch die gestalterische QualitŠt von Architektur. Genau an diesem Punkt setzt das hochflexible Profilsystem Omniliner an, das von Deltalight, dem belgischen Experten fŸr hochwertige Architekturbeleuchtung, entwickelt wurde. Es bietet nahezu unbegrenzte Mšglichkeiten, um fŸr jede rŠumliche Anforderung eine ma§geschneiderte Lichtlšsung mit hohem Sehkomfort zu schaffen.
Omniliner ist ein innovatives Profilsystem, das Deltalight im Herbst 2025 erstmals im Rahmen des internationalen Messeevents architect@work prŠsentiert. Dabei handelt es sich um weit mehr als ein klassisches Lichtprofil: Es ist ein hochflexibles Gestaltungssystem, das die Anforderungen moderner Arbeits- und Lebenswelten mit planerischer Freiheit und hoher LichtqualitŠt verbindet. FŸr BŸros, Retail und komplexe Grundrisse jeder Art bietet das Omniliner Profilsystem Lšsungen, die den Sehkomfort deutlich verbessern und RŠume in ihrer Wirkung entscheidend prŠgen.
Einzigartiges Planungswerkzeug
Omniliner verbindet durchgehendes lineares Licht mit Down- und Uplight-FunktionalitŠt und wird damit zu einem einzigartigen Planungswerkzeug. Akzente kšnnen durch den optional integrierbaren Top-Spot gesetzt werden, etwa zur Betonung von Zonen, Wegen oder architektonischen Details. WŠhrend das diffuse Downlight fŸr eine gleichmŠ§ige, blendfreie Grundbeleuchtung sorgt, bieten prismatische oder Louvre-Optiken eine gezielte Arbeitsplatz- oder punktgenaue Beleuchtung mit einem hohen visuellen Komfort. Die Konstruktion ohne Lichtverlust garantiert saubere Lichtlinien Ð auch bei Ecken oder Schnittstellen.
Reduzierte LinienfŸhrung oder ausdrucksstarke Geometrien
Ob reduzierte LinearfŸhrung oder ausdrucksstarke Geometrien: Omniliner kann in Form, Grš§e und Konfiguration individuell an das jeweilige Projekt angepasst werden. Durch Trennen, Biegen und Kombinieren lŠsst sich das Profil in nahezu jede Raumtypologie integrieren und ist daher auch ideal fŸr komplexe BŸrogrundrisse oder Retail-FlŠchen. Unterschiedliche Montageoptionen Ð Aufbau, Einbau, RahmenlosÊoder als Pendelversion ermšglichen in der Planung maximale VariabilitŠt.
Gesundes Lichtumfeld
Am Arbeitsplatz oder in Shops und anderen Bereichen profitieren Mitarbeitende vom hohen Sehkomfort. Die Arbeit ist weniger ermŸdend und produktive Phasen dauern lŠnger an. Bestimmte Omniliner-Optiken erreichen einen UGR-Wert* < 16 und sind damit besonders augenschonend. Zudem unterstŸtzt die Tunable-White-Technologie mit einer dynamischen Anpassung der Farbtemperatur an den zirkadianen Rhythmus (u.a. an den natŸrlichen 24-Stunden-Schlaf-Wach-Zyklus des Kšrpers) ein gesundes Lichtumfeld. 
ãUns geht es darum, natŸrliches und kŸnstliches Licht in Einklang zu bringen, optimale Beleuchtungswerte aufrechtzuerhalten und geeignete Farbtemperaturen auszuwŠhlen. Unser fundiertes Wissen Ÿber diese Art von Lichtlšsungen ist das, was fŸr Planer den Unterschied ausmachtÒ, ist Oliver Waidmann, Director Deltalight DACH Region, Ÿberzeugt.
Ressourcenschonend: 30 % weniger Aluminium
Omniliner verwendet nach Angaben von Deltalight weniger Aluminium als konventionelle lineare Profilsysteme und minimiert so den Materialverbrauch, ohne die strukturelle StabilitŠt oder FunktionalitŠt zu beeintrŠchtigen. Dank der austauschbaren Module lassen sich Anpassungen, Upgrades und Reparaturen problemlos durchfŸhren.
Ma§arbeit fŸr jedes Projekt
Jede Omniliner-Lšsung wird projektspezifisch entwickelt. Mithilfe des hauseigenen Profil-Konfigurators erstellt Deltalight individuelle technische Zeichnungen und unterstŸtzt Planende in allen Projektphasen. So entsteht eine ma§geschneiderte Beleuchtungslšsung, die nicht nur funktional Ÿberzeugt, sondern auch eine konsistente Designsprache Ÿber unterschiedliche RŠume hinweg ermšglicht.
*UGR steht fŸr Unified Glare Rating. In der Lichtplanung wird der UGR-Wert verwendet, um eine angenehme und ergonomische Beleuchtung zu gewŠhrleisten, hŠufig in Normen festgelegt (z. B. DIN EN 12464-1 fŸr ArbeitsstŠtten. Ein niedriger UGR-Wert (z. B. 16Ð19) bedeutet weniger stšrende Blendung und besseren Sehkomfort, besonders in Arbeits- oder Bildschirmbereichen. (Quelle: chatopenai.de, GPT-5)


Wevelgem (BE) / †bach-Palenberg (DE), im September 2025
Abdruck honorarfrei / Beleg erbeten
Ihre Ansprechpartnerin
Heike Bering
bering*kopal GbR 
BŸro fŸr Kommunikation
t +49 711 7451759-15
heike.bering@bering-kopal.de
www.bering-kopal.de
Unternehmenskontakt
Delta Light GmbH
Stefan SchŸssler
Marketing Manager
t +49 2451 4090 127
marketing@deltalight.de
deltalight.com




1 FŸr BŸros, Retail und komplexe Grundrisse jeder Art bietet das von Deltalight entwickelte Omniliner Profilsystem Lšsungen, die den Sehkomfort deutlich verbessern und RŠume in ihrer Wirkung entscheidend prŠgen. Foto: Deltalight

2 Jede Omniliner-Lšsung wird projektspezifisch entwickelt. Mithilfe des hauseigenen Profil-Konfigurators erstellt Deltalight individuelle technische Zeichnungen und unterstŸtzt Planende in allen Projektphasen. Foto: Deltalight

3 Auch ausdrucksstarke Lichtskulpturen wie hier Ÿber dem Besprechungstisch lassen sich mit dem Omniliner Profilsystem ausbilden. Die dezent am oberen Profirand integrierten Top-Spots ermšglichen eine zusŠtzliche Akzentbeleuchtung. Foto: Deltalight

4 Ma§geschneidertes Licht fŸr BŸros hat idealerweise den Sehkomfort im Fokus: Omniliner wurde entwickelt, um die Augenbelastung zu minimieren und die Sichtbarkeit bei detaillierten Aufgaben zu verbessern. Foto: Deltalight



1.

2.






3.

4.





5 Im Showroom von Deltalight (Belgien) wird das Omniliner Profilsystem mit seinen vielfŠltigen Mšglichkeiten erlebbar. Planende kšnnen aus einer breiten Palette von Profilen, Farben und Optiken wŠhlen, um fŸr ihr Projekt eine ma§geschneiderte Lichtlšsung zu entwickeln. Foto: Deltalight

6 Die AnpassungsfŠhigkeit des Omniliner Profilsystems erstreckt sich auch auf die Beleuchtungsoptionen. Es besteht die Mšglichkeit, zwischen breiter Allgemeinbeleuchtung und prŠziser Zielbeleuchtung zu wechseln. Der Top-Spot ist dezent am oberen Rand montiert. Foto: Deltalight

7 Im Rahmen einer temporŠren Inszenierung wird deutlich, dass das Omniliner Profilsystem Ÿberall perfekt mitspielt. Auch die raue Architektur dieses ãLost PlaceÒ gewinnt mit Omniliner eine gewisse Anmut. Foto. Deltalight

8 Die maximale FlexibilitŠt in der HŠngung ermšglicht den Einsatz des Omniliner Profilsystems auch in schwierigen rŠumlichen VerhŠltnissen. Foto. Deltalight



5.

6.






7.

8.





9 Perfekte Inszenierung mit dem hochwertigen und minimalistischen Omniliner Profilsystem von Deltalight. Das Profilsystem bietet eine nahezu blendfreie Arbeitsbeleuchtung. Foto: Deltalight



9.
















†ber Deltalight
Deltalight ist ein belgisches Familienunternehmen, das seit 1989 Premium Lichtlšsungen fŸr die Architektur anbietet. QualitŠtsprodukte, die fŸr Komfort und BestŠndigkeit entwickelt wurden, die fŸr Einfachheit und Konsistenz stehen, aber auch unerwartete Details aufweisen. Dabei arbeitet Deltalight immer eng mit seinen Partnern zusammen, um sie zu darin zu unterstŸtzen, ihre architektonischen Visionen zu verwirklichen.
deltalight.com
Instagram Deltalight Deutschland
LinkedIn Deltalight







#

Ê
deltalight.com
Ê




MEDIENINFORMATION

Ê
deltalight.com
Ê




